附件

洞庭湖湘阴县湖段、湘江湘阴县河段管理范围调整情况表

表1 洞庭湖湘阴县湖段

类别	起点	终点	河段属性	划界依据	原划界标准	新划界标准	备注
原管理范围线长（km）	岸线里程数（km)	点位坐标	原管理范围线长（km）	岸线里程数（km)	点位坐标
无堤防	K168+595	K3+680	(391388.344,3188665.317)	K171+365	K4+542	(391229.845,3187808.483)	农村段	《中华人民共和国防洪法》第二十一条	历史最高洪水位34.67m	历史最高洪水位34.67m
有堤防	K171+365	K4+542	(391229.845,3187808.483)	K171+609	K4+736	(391262.546,3187616.782)	农村段	1.《湖南省实施〈中华人民共和国水法〉办法》第十六条第一款；

2.《堤防工程管理设计规范》(SL171-96）第3.1.2条“特别重要的堤防工程或重点险工险段，根据工程安全和管理运行需要，可适当扩大护堤地范围”	堤防背水侧坡脚向外水平延伸150m	堤防背水侧坡脚向外水平延伸30m	湘阴县龙船港险工险段
无堤防	K171+609	K4+736	(391262.546,3187616.782)	K172+823	K5+600	(391268.792,3186759.902)	农村段	《中华人民共和国防洪法》第二十一条	历史最高洪水位34.67m	历史最高洪水位34.67m
有堤防	K172+823	K5+600	(391268.792,3186759.902)	K173+287	K5+735	(391331.670,3186641.393)	农村段	1.《湖南省实施〈中华人民共和国水法〉办法》第十六条第一款；

2.《堤防工程管理设计规范》(SL171-96）第3.1.2条“特别重要的堤防工程或重点险工险段，根据工程安全和管理运行需要，可适当扩大护堤地范围”	堤防背水侧坡脚向外水平延伸150m	堤防背水侧坡脚向外水平延伸30m	湘阴县黄龙坝险工险段
无堤防	K173+287	K5+735	(391331.670,3186641.393)	K174+799	K6+245	(391334.434,3186179.221)	农村段	《中华人民共和国防洪法》第二十一条	历史最高洪水位34.67m	历史最高洪水位34.67m
有堤

防	K174+799	K6+245	(391334.434,3186179.221)	K175+138	K6+382	(391327.524,1386023.384)	农村段	1.《湖南省实施〈中华人民共和国水法〉办法》第十六条第一款；

2.《堤防工程管理设计规范》(SL171-96）第3.1.2条“特别重要的堤防工程或重点险工险段，根据工程安全和管理运行需要，可适当扩大护堤地范围”	堤防背水侧坡脚向外水平延伸150m	堤防背水侧坡脚向外水平延伸30m
无堤防	K175+138	K6+382	(391327.524,1386023.384)	K178+294	K8+230	(390650.108,3184567.800)	农村段	《中华人民共和国防洪法》第二十一条	历史最高洪水位34.67m	历史最高洪水位34.67m
有堤防	K178+294	K8+230	(390650.108,3184567.800)	K182+044	K12+500	(386916.512,3182999.307)	农村段	1.《湖南省实施〈中华人民共和国水法〉办法》第十六条第一款；

2.《堤防工程管理设计规范》(SL171-96）第3.1.2条“特别重要的堤防工程或重点险工险段，根据工程安全和管理运行需要，可适当扩大护堤地范围”	堤防背水侧坡脚向外水平延伸50m	堤防背水侧坡脚向外水平延伸30m	K12+500为南洞庭与湘江分界断面，在湘江下游，与湘江调整后的管理范围线平顺相接
备注：以岳阳市行政区划内洞庭湖城陵矶处原管理范围线计K0+000，自下游往上游计算。

表2 湘江湘阴县河段

岸别	岸线起点	岸线终点	原划界依据及标准	新划界标准	备注
河道里程数（km）	岸线里程数（km)	点位坐标	河道里程数（km）	岸线里程数（km)	点位坐标
左岸	K38+781	K5+475	（382479.593,316370.319）	K40+344	K6+763	（382246865,3162494.412）	涉及湘阴县的岭北垸（左岸），依据《岳阳市防汛抗旱实用手册》，岭北垸为重点垸；依据2000年湘阴县历史划界成果，岭北港垸管理范围为背水坡堤脚向外水平延伸50米，本次管理范围划定采用历史划界成果。

上述左岸K5+530~6+280段为险工险段，依据《堤防工程管理设计规范》(SL171-96)第3.1.2条“特别重要的堤防工程或重点险工险段，根据工程安全和管理运行需要，可适当扩大护堤地范围。”本次险工险段管理范围为背水坡堤脚向外水平延伸80-100米。	堤内侧坑塘已填埋，统一采用背水侧堤脚线外延30m划界	湘江湘阴县躲风亭中学段
右岸	Z1+600	K0+000	(386916.512,3182999.307)	Z8+403	K6+500	(389103.298,3177229.659)	堤防背水侧坡脚向外水平延伸50米	堤防背水侧堤脚向外水平延伸30m	湘江东支右岸湘阴县乌龙嘴段，其中K0+000为南洞庭与湘江分界断面，在南洞庭上游，与南洞庭调整后的管理范围线平顺相接
右岸	Z9+165	K7+550	(389,719.209，3176409.167)	Z9+692	K8+158	(389810.491，3175874.707)	历史最高洪水位34.91米	历史最高洪水位34.91米	湘江东支右岸湘阴县乌龙嘴段
备注：岸线里程以岳阳市级行政区划内湘江河口处计为0+000km，自下游往上游计算，Z表示支汊。