岳君环评〔2023〕2号

**关于年产500吨肉制品、500吨鱼制品、500吨豆制品及200吨蔬菜制品建设项目环境影响报告表的**

**审批意见**

湖南兴百味食品科技有限公司：

你公司报送的《申请<年产500吨肉制品、500吨鱼制品、500吨豆制品及200吨蔬菜制品建设项目>环评批复报告》及有关附件已收悉。我局按照建设项目管理有关规定对该项目进行审查，经研究，批复如下：

湖南兴百味食品科技有限公司拟在湖南省岳阳市君山区君山工业园荆江门片区第四期8栋新建年产500吨肉制品、500吨鱼制品、500吨豆制品及200吨蔬菜制品建设项目。项目用地总面积20000m2，总投资8000万元，其中环保投资300万元。项目主要建设有一条预制菜生产线、一条零食生产线及其他配套辅助工程等。根据长沙慕川环保有限公司编制的《年产500吨肉制品、500吨鱼制品、500吨豆制品及200吨蔬菜制品建设项目环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

一、认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

（一）切实做好施工期环境保护工作。本项目租赁已建成厂区，施工期主要为设备安装及厂房装修，合理安排作业时间，采取隔声降噪措施。施工期固废综合利用，生活垃圾定点收集，由环卫部门统一收集处理。

（二）废水污染防治。项目实行雨、污分流。项目生活污水经化粪池处理、生产废水经三级沉淀池处理达到君山区第二污水处理厂预处理中心接纳标准后，通过污水管网统一排至君山区第二污水处理厂预处理中心预处理，再经君山区第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放。

（三）大气污染防治。项目产生的大气污染物主要为油烟废气和导热油炉废气，油烟废气经油烟净化器处理满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）限值要求后通过25米烟囱从1号排气口排放；导热油炉（1.5t/h）使用天然气作为燃料，产生的废气经收集满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值燃油标准后通过25米烟囱从2号排气口排放。

（四）噪声污染防治。选用低噪声设备、合理平面布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

（五）固体废物污染防治。认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施，生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运。

（六）加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

（七）加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台账，设立专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（八）污染物总量控制指标：COD ≤0.9t/a；NH3-N≤0.1t/a；二氧化硫≤0.1t/a、氮氧化物≤0.4t/a。

二、项目建设单位应当保证环境影响评价文件的真实、可靠、有效。否则，我局将有权撤销该批复。

三、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及该项目环评报批稿送至岳阳市君山区环境监察大队、长沙慕川环保有限公司。

四、岳阳市君山区环境监察大队负责项目建设期和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局君山分局

2023年6月19日